[bookmark: 华新历史风貌区文创区五羊巷片区非文保建筑活化利用及周边景观改造工程设计任务书]华新历史风貌区文创区五羊巷片区非文保建筑活化利用及周边景观改造工程
设计任务书
[bookmark: 一-项目背景与总体定位]一、 项目背景与总体定位
[bookmark: _GoBack]本项目位于黄石华新历史风貌区文创区五羊巷片区，是湖北美术学院协同创新示范基地的重要组成部分。项目旨在通过“艺术赋能工业遗产”的理念，对片区内的三栋非文保建筑及周边室外环境进行整体活化利用。设计需秉持“整体置换一体规划、延续文脉活化利用”的原则，在满足现代高校教学、办公与生活需求的前提下，实现工业历史遗存与现代艺术教育的有机融合，打造集“教学+双创+文旅”于一体的复合型空间。
[bookmark: 二-建筑改造与装饰设计任务要求]二、 建筑改造与装饰设计任务要求
针对三栋非文保建筑的差异化功能，设计需重点解决结构安全、空间重构及工业风貌的当代转译。
1. 1#楼：教职工宿舍与活动中心
· 建筑改造重点：针对原有砖混预制板建筑结构，需进行全面的结构安全性评估与加固。核心任务是合理规划给排水管线走向，为每个宿舍房间加设独立卫生间，同时需妥善处理新增管井对原有建筑立面及内部空间的影响。
· 装饰设计要求：宿舍区需重点解决砖混结构的隔音与防潮问题，营造温馨、静谧的居住氛围；活动中心部分应采用灵活的空间布局，满足师生交流、小型沙龙及艺术展示的需求。
2. 2#楼：教师办公室与会议室
· 建筑改造重点：优化原有空间，合理分割出办公区、团队协作区及正式会议区。需提升自然采光率，并全面升级网络、电源等智能化办公接口，预留充足的设备管线空间。
· 装饰设计要求：延续“工业风”与“艺术感”的交融，通过现代材料（如玻璃、金属、木材）的介入形成新旧对话。色彩与灯光设计需契合审美，营造专注且富有创造力的办公环境。
3. 3#楼：艺术家工作室与洽谈室
· 建筑改造重点：提供激发灵感的创作场域。洽谈室需兼顾专业性与开放性，空间布局应具备灵活性，以适应不同规模的艺术研讨、项目对接及成果展示。
· 装饰设计要求：注重空间的留白与光影效果，通过艺术化的照明设计强化空间的纵深感与戏剧性，使建筑本身成为一件“活着的艺术品”。
[bookmark: 三-配套景观设计任务要求]三、 配套景观设计任务要求
景观设计需作为连接三栋建筑的“黏合剂”，打造具有艺术气息的户外交流场所，具体设施要求如下：
· 活动地铺：在建筑间的灰空间或庭院区域，设置具有工业文化符号或艺术拼花图案的活动地铺。材质需兼顾防滑、耐磨与美观，为师生提供户外写生、小型展览或休憩的弹性场地。
· 景观花箱：摒弃传统的固定绿化，采用模块化、可移动的艺术花箱。花箱设计需与工业遗址风貌相协调，植物配置宜简洁雅致，避免过度绿化遮挡建筑本身的工业美感。
· 城市景观座凳：沿主要动线及建筑入口设置兼具实用性与雕塑感的城市景观座凳。座凳材质可结合老厂房回收的旧砖、旧木或耐候钢板，使其成为园区内最具表现力的视觉符号与叙事载体。
[bookmark: 四-设计依据技术标准与成果要求]四、 设计依据、技术标准
· 合规性与安全性：设计必须严格遵守国家及地方关于既有建筑改造、消防安全、无障碍设计等相关规范。特别是作为高校师生驻地与办公场所，需严格落实抗震、消防疏散及环保标准。
· 造价控制：设定明确的单方造价限额。要求在设计阶段对材料选择、施工工艺进行多方案比选，在保证效果的前提下严格控制成本，确保经济可行。
5、 设计阶段划分与成果交付
· 概念方案设计阶段：对三栋建筑分别提出概念方案，明确功能布局、空间关系、风貌定位、材料意向等，确保与华新历史风貌区整体格调相协调。
· 初步设计阶段：在概念方案基础上深化，明确各系统技术方案、主要材料设备选型、结构加固方案、机电系统方案等，解决各专业交叉问题。
· 施工图设计阶段：满足施工招标及施工安装需要，图纸应完整、准确、清晰，各专业无矛盾，可直接指导现场施工，并提供施工图预算。


